**屋面金属板铺装检验批质量检验评定记录**

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期硫化矿选矿厂项目 | | | | | | | 单位工程名称 | | {{Danweigongchengmingcheng}} |
| 分部工程名称 | | | 建筑屋面/瓦屋面 | | | 分项工程名称 | 金属板屋面 | | | 检验批容量 | | {{Jianyanchirongliang}} |
| 总承包单位名称 | | | 刚果（金）孔雀石工程有限公司 | | | | 项目负责人 | | 杨景 | 检验批部位 | | {{Jianyanchibuwei}} |
| 施工单位名称 | | | 武黄建筑贸易有限公司 | | | | 项目负责人 | | 卢德云 |
| 施工执行标准名称及编号 | | | | | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 | | | | | | | |
| 主控项目 | 序号 | 验收项目 | | | 施工质量验收规范的规定 | | | 施工单位检验评定记录 | | | 监理单位验记录 | |
| 1 | 金属板材及辅助材料的质量 | | | 设计要求 | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 2 | 连接和密封 | | | 第7.3.6条 | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 一般项目 | 1 | 金属板材铺装平整，排水坡度 | | | 设计要求 | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 2 | 金属板的咬口锁边连接严密不得扭曲 | | | 第7.4.9条 | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 3 | 紧固件连接采用带防水垫圈的自攻钉，所有螺钉外露均密封 | | | 第7.4.10条 | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 4 | 绝热夹芯板的横向和纵向搭接 | | | 设计要求 | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 5 | 金属板的屋脊等顺直段顺直，曲线段流畅 | | | 第7.4.12条 | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 6 | 檐口及屋脊的平行度 | | | 15mm | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 7 | 金属板对屋脊的垂直度 | | | 单坡长度的1/800，且不大于25mm | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 8 | 金属板咬缝的平整度 | | | 10mm | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 9 | 檐口相邻两版的端部错位 | | | 6mm | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 10 | 金属板铺装的有关尺寸 | | | 符合设计要求 | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 检测项目共查 10 项，其中合格项 项，优良项 10 项。 | | | | | | | | | | | |
| 施工单位评定 | | | | □合格 □优良  项目专业质量检查员签字： 年 月 日 | | | | | | | | |
| 总承包单位评定 | | | | □合格 □优良  项目专业质量检查员签字： 年 月 日 | | | | | | | | |
| 监理单位验评 | | | | □合格 □优良  专业监理工程师签字： 年 月 日 | | | | | | | | |