|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：  刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期硫化矿选矿厂项目 | | 单位工程名称：{{Danweigongchengmingcheng}} | |
| 检件名称：底板对接焊缝 | | 储罐规格：{{Jianyanchibuwei}}{{Caoguanguige}} | |
| 检件材质：{{Caizhi}} | | 验收规范:GB50128-2014 | |
| 项目 | | 试验方法 | 结论 |
| 对接焊缝A1-4 | 严密性试验 | 真空箱法 | 合格 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注： | | | |
| 说明：根据GB50128-2014规范要求罐底所有焊缝采用真空箱法进行严密性试验，试验负压值不低于53kPa,无渗漏，试验合格。 | | | |
| 建设单位：  年 月 日 | 监理单位：  年 月 日 | 总部单位：  年 月 日 | 分包单位：  年 月 日 |

**真空试验记录**