**细部构造安装检验批质量验收评定记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期硫化矿选矿厂项目 | | | | | | | | | 单位工程名称 | | {{Danweigongchengmingcheng}} |
| 分部工程名称 | | | 建筑屋面/瓦屋面 | | | | 分项工程名称 | | 金属板屋面 | | | 检验批容量 | | {{Jianyanchirongliang}} |
| 总承包单位名称 | | | 刚果（金）孔雀石工程有限公司 | | | | | 项目负责人 | | | 杨景 | 检验批部位 | | {{Jianyanchibuwei}} |
| 施工单位名称 | | | 武黄建筑贸易有限公司 | | | | | 项目负责人 | | | 卢德云 |
| 施工执行标准名称及编号 | | | | | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 | | | | | | | | | |
| 主控项目 | 序号 | 施工质量验收规范的规定 | | | | | | | | 施工单位检验评定记录 | | | 监理单位验评记录 | |
| 1 | 天沟、檐沟排水坡度 | | | | 设计要求 | | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 2 | 天沟、檐沟 | | | | 第9.0.4条 | | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 檐口 | | | | 第9.0.5条 | | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 水落口 | | | | 第9.0.7条 | | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 泛水 | | | | 第9.0.6条 | | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 变形缝 | | | | 第9.0.8条 | | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 伸出屋面管道 | | | | 第9.0.8条 | | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 一般项目 | 1 | 檐沟天沟附加层铺设 | | | | 设计要求 | | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 2 | 檐沟防水层，卷材收头，涂膜收头 | | | | 设计要求 | | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 3 | 檐沟外侧顶部及侧面应抹聚合物水泥砂浆，其下端应做成鹰嘴或滴水槽 | | | | 设计要求 | | | | □符合 □不符合 | | | □符合 □不符合 | |
| 检测项目共查 5 项，其中合格项 项，优良项 5 项。 | | | | | | | | | | | | | |
| 施工单位评定 | | | | □合格 □优良  项目专业质量检查员签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 总承包单位评定 | | | | □合格 □优良  项目专业质量检查员签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 监理单位验评 | | | | □合格 □优良  专业监理工程师签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | |

**编号：**