|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期硫化矿选矿厂项目 | | 单位工程名称：{{Danweigongchengmingcheng}} | |
| 检件名称：角焊缝、环缝、纵缝 | | 储罐规格：{{Jianyanchibuwei}}{{Caoguanguige}} | |
| 检件材质：{{Caizhi}} | | 验收规范:GB50128-2014 | |
| 项目 | | 试验方法 | 结论 |
| 角焊缝A1 | 严密性试验 | 煤油渗漏 | 合格 |
| 环缝B1 | 严密性试验 | 煤油渗漏 | 合格 |
| 纵缝C1-C2 | 严密性试验 | 煤油渗漏 | 合格 |
|  |  |  |  |
| 备注： | | | |
| 说明：根据GB50128-2014规范要求罐底对接焊缝采用煤油渗漏试验，无渗漏，试验合格。 | | | |
| 建设单位：  年 月 日 | 监理单位：  年 月 日 | 总包单位：  年 月 日 | 分包单位：  年 月 日 |

**煤油渗漏试验记录**